**Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа (с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий) (в ценах соответствующих лет)**

**Таблица ВС – 3.2**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Красногвардейский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **9 351 586,34** | **9 417 472,17** | **2 589 587,84** | **21 358 646,35** |
| **Коммунаровский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **2 331 040,49** | **3 905 863,82** | **0,00** | **6 236 904,31** |
| **455** | **ВС - 3.2** | **07 630 404** | **1** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2246 в п.Коммунар Красногвардейского района производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100 % износом, с целью снижения уровня износа |  |  | 2 331 040,49 |  |  | **2 331 040,49** |
| **456** | **ВС - 3.2** | **07 630 404** | **2** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2247 в п.Коммунар Красногвардейского района производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 3 905 863,82 |  | **3 905 863,82** |
| **село Красногвардейское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **7 020 545,86** | **5 511 608,35** | **2 589 587,84** | **15 121 742,05** |
| **457** | **ВС - 3.2** | **07 630 407** | **1** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2143 в с.Красногвардейское Красногвардейского района (пойма реки Егорлык) производительностью 0,5 тыс.м3/сутки со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  | 3 565 120,68 |  |  | **3 565 120,68** |
| **458** | **ВС - 3.2** | **07 630 407** | **2** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2121 в с.Красногвардейское Красногвардейского района (пер.Светлый) производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100% износом с целью снижения уровня износа |  |  | 3 455 425,17 |  |  | **3 455 425,17** |
| **459** | **ВС - 3.2** | **07 630 407** | **3** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2146 в с.Красногвардейское Красногвардейского района (пойма реки Егорлык) производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 3 674 405,20 |  | **3 674 405,20** |
| **460** | **ВС - 3.2** | **07 630 407** | **4** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2020 в с.Красногвардейское Красногвардейского района (южная окраина) производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 1 837 203,15 |  | **1 837 203,15** |
| **461** | **ВС - 3.2** | **07 630 407** | **5** | Модернизация существующей артезианской скважины № 2262 в с.Красногвардейское Красногвардейского района (пойма реки Егорлык) производительностью 0,04 тыс.м3/сутки со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 2 589 587,84 | **2 589 587,84** |
| **Левокумский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 848 012,97** | **56 507 720,24** | **73 355 733,21** |
| **Величаевский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 712 028,44** | **8 712 028,44** |
| **462** | **ВС - 3.2** | **07 636 404** | **1** | Модернизация подземной части действующей артезианской скважины № 2940, производительностью 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной в с.Величаевском Левокумского района (инв. № 178, ИНОН 40108411955), со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 8 712 028,44 | **8 712 028,44** |
| **Заринский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 481 495,52** | **0,00** | **4 481 495,52** |
| **463** | **ВС - 3.2** | **07 636 409** | **1** | Модернизация действующей артезианской скважины № 2262, производительностью 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной в пос.Заря Левокумского района (инв. № объекта 165, ИНОН 40108411929), со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 4 481 495,52 |  | **4 481 495,52** |
| **село Левокумское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 950,40** | **9 801 033,01** | **10 101 983,41** |
| **464** | **ВС - 3.2** | **07 636 410** | **1** | Модернизация действующей артезианской скважины № 3122, производительностью 0,05 тыс.м3/сутки, расположенной в с.Левокумском Левокумского района (инв.№ 019-1, ИНОН 40108410558) со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 9 801 033,01 | **9 801 033,01** |
| **465** | **ВС - 3.2** | **07 636 410** | **2** | Модернизация оборудования установленного на действующей насосной станции № 3 второго подъема, расположенной в с.Левокумское Девокумского района на окраине ул.Ленина (инв.№ 010, ИНОН 401084105546) связанного с заменой насосных агрегатов КМ 100-80-160 с электродвигателем АИР160С2ж - 3 шт, на новые насосные агрегаты КМ 100-80-160 с электродвигателем АИР160С2ж- 3 шт., преобразователем частоты ПЧ Danfoss VLT AQUA Drive FC 200, 200 кВт- 3 шт., со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 300 950,40 |  | **300 950,40** |
| **поселок Новокумский** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 065 567,05** | **895 938,68** | **12 961 505,73** |
| **466** | **ВС - 3.2** | **07 636 414** | **1** | Модернизация подземной части существующей артезианской скважины № 20387 производительностью - 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной в пос.Новокумский Левокумского (инв.№ 214, ИНОН 40108411980), со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  | 12 065 567,05 |  | **12 065 567,05** |
| **467** | **ВС - 3.2** | **07 636 414** | **2** | Модернизация существующего стального резервуара емкостью 30 м3 на резервуар емкостью 50 м3, на действующей насосной станции, производительностью 0,9 тыс.м3/сутки, расположенной в пос.Новокумский Левокумского района (инв.№ 208, ИНОН 40108411974 - 1 шт.), со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 895 938,68 | **895 938,68** |
| **село Правокумское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 659 324,22** | **7 659 324,22** |
| **468** | **ВС - 3.2** | **07 636 416** | **1** | Модернизация подземной части действующей артезианской скважины № 2133, производительностью 0,03 тыс.м3/сутки расположенной в с.Правокумское Левокумского района, по ул.Толстого в районе № 33 (инв.№ 051 а ИНОН 40108415090), со 100 % износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 7 659 324,22 | **7 659 324,22** |
| **село Приозерское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 240 127,43** | **8 240 127,43** |
| **469** | **ВС - 3.2** | **07 636 417** | **1** | Модернизация подземной части существующей артезианской скважины №2381, производительностью 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной 0,9 км на юг от с. Приозерского Левокумского района (инв.№ 107 ИНОН 40108411520), со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 8 240 127,43 | **8 240 127,43** |
| **Турксадский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 075 029,58** | **9 075 029,58** |
| **470** | **ВС - 3.2** | **07 636 419** | **1** | Модернизация действующей артезианской скважины № 1933, производительностью 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной в с.Турксад Левокумского района по ул.Артезианская в районе № 23 (инв.№ 147, ИНОН 40108412025) со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 9 075 029,58 | **9 075 029,58** |
| **село Урожайное** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 124 238,89** | **12 124 238,89** |
| **471** | **ВС - 3.2** | **07 636 422** | **1** | Модернизация подземной части действующей артезианской скважины № 2505 производительностью 0,04 тыс.м3/сутки, расположенной в с.Урожайном Левокумского района на окраине села по ул.Гулая (инв. № 068, ИНОН 40108411529) со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  |  |  | 12 124 238,89 | **12 124 238,89** |
| **Петровский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **5 383 717,03** | **0,00** | **0,00** | **5 383 717,03** |
| **город Светлоград** | | | | | **0,00** | **0,00** | **5 383 717,03** | **0,00** | **0,00** | **5 383 717,03** |
| **472** | **ВС - 3.2** | **07 646 101** | **1** | Реконструкция существующей разгрузочной камеры объемом 50м3 с заменой подводящего стального трубопровода диаметром 150мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм протяженностью 900 м, в с.Шведино Петровского района по ул.Калаусской на восток от № 93 около 700 метров, со 100% износом, с целью снижения уровня износа |  |  | 5 383 717,03 |  |  | **5 383 717,03** |
| **Итого:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **14 735 303,37** | **26 265 485,14** | **59 097 308,09** | **100 098 096,59** |