**Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа (с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий) (в ценах соответствующих лет)**

**Таблица ВО – 3.1**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | Протяженность, м | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Андроповский муниципальный район** | | | | | **1 500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 140 806,38** | **21 140 806,38** |
| **Курсавский сельсовет** | | | | | **1 500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 140 806,38** | **21 140 806,38** |
| **489** | **ВО - 3.1** | **07 632 410** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 500 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 1200м, в с. Курсавка Андроповского района по ул. Красной от дома № 45 до дома № 12 по ул. Красной, с целью снижения уровня износа | 1 200 |  |  |  |  | 18 589 252,93 | **18 589 252,93** |
| **490** | **ВО - 3.1** | **07 632 410** | **2** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм, протяженностью 300м, в с. Курсавка Андроповского района по ул. Кочубея от дома № 61 до дома № 37 по ул. Красной, с целью снижения уровня износа | 300 |  |  |  |  | 2 551 553,45 | **2 551 553,45** |
| **Благодарненский муниципальный район** | | | | | **270** | **0,00** | **0,00** | **1 268 241,12** | **1 707 305,38** | **929 462,01** | **3 905 008,52** |
| **город Благодарный** | | | | | **270** | **0,00** | **0,00** | **1 268 241,12** | **1 707 305,38** | **929 462,01** | **3 905 008,52** |
| **491** | **ВО - 3.1** | **07 610 101** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 600 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 630 мм, протяженностью 80м, в г. Благодарный Благодарненского района по ул. Чапаева №.222 до № 228, с целью снижения уровня износа | 80 |  |  | 1 268 241,12 |  |  | **1 268 241,12** |
| **492** | **ВО - 3.1** | **07 610 101** | **2** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 800 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 800 мм, протяженностью 30м, в г. Благодарный Благодарненского района по пер. Тюленина от № 56 до КНС 4 по ул. Ленина, с целью снижения уровня износа | 30 |  |  |  | 580 759,98 |  | **580 759,98** |
| **493** | **ВО - 3.1** | **07 610 101** | **3** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 300 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 315 мм, протяженностью 100м, в г. Благодарный Благодарненского района по ул. Вокзальная от №15 до № 17, с целью снижения уровня износа | 100 |  |  |  | 1 126 545,41 |  | **1 126 545,41** |
| **494** | **ВО - 3.1** | **07 610 101** | **4** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 500 со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 60м, в г. Благодарный Благодарненского района по ул. Краснознаменская от № 2а до № 2б, с целью снижения уровня износа | 60 |  |  |  |  | 929 462,01 | **929 462,01** |
| **Буденновский муниципальный район** | | | | | **3 770** | **0,00** | **0,00** | **10 408 325,43** | **7 844 695,95** | **10 834 094,37** | **29 087 115,75** |
| **город Буденновск** | | | | | **3 770** | **0,00** | **0,00** | **10 408 325,43** | **7 844 695,95** | **10 834 094,37** | **29 087 115,75** |
| **495** | **ВО - 3.1** | **07 612 101** | **1** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 400мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1000 м, в г. Буденновске Буденновского района по ул. Кумской от ул. Советской до пр.Калинина, с целью снижения уровня износа | 1 000 |  |  | 10 408 325,43 |  |  | **10 408 325,43** |
| **496** | **ВО - 3.1** | **07 612 101** | **2** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 400мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 1000 м, в г. Буденновске Буденновского района по ул. Школьной от ул.Л.Толстого до пр. Чехова, с целью снижения уровня износа | 1 000 |  |  |  | 7 844 695,95 |  | **7 844 695,95** |
| **497** | **ВО - 3.1** | **07 612 101** | **3** | Реконструкция участков существующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 400мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, общей протяженностью 900 м, в г. Буденновске Буденновского района по пр. Чехова от ул. Советской до пр. Буденного - 300 м, по ул. Советской от ул. Павла Прима до ул. Кумской - 370 м, по ул. Павла Прима от ул. Советской до ул. Ставропольской - 300 м, с целью снижения уровня износа | 900 |  |  |  |  | 7 434 419,28 | **7 434 419,28** |
| **498** | **ВО - 3.1** | **07 612 101** | **4** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из чугунных труб диаметром 150мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 200мм, протяженностью 170 м, в г. Буденновске Буденновского района пос. Фабрики от ж/д № 1 до КНС, с целью снижения уровня износа | 170 |  |  |  |  | 669 519,64 | **669 519,64** |
| **499** | **ВО - 3.1** | **07 612 101** | **5** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из чугунных труб диаметром 150мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 160мм, протяженностью 700 м, в г. Буденновске Буденновского района пос. Ремзавод от ж/д № 12 до КНС, с целью снижения уровня износа | 700 |  |  |  |  | 2 730 155,46 | **2 730 155,46** |
| **Нефтекумский муниципальный район** | | | | | **35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 678 152,72** | **1 678 152,72** |
| **город Нефтекумск** | | | | | **35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 678 152,72** | **1 678 152,72** |
| **500** | **ВО - 3.1** | **07 641 101** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из стальных труб диаметром 600мм со 100 %-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, с заменой запорной арматуры и усилением приемного колодца, протяженностью 35 м, в г. Нефтекумске Нефтекумского района от приемной камеры по ул. Ленина до приемной ямы ГНС № 1, с целью снижения уровня износа | 35 |  |  |  |  | 1 678 152,72 | **1 678 152,72** |
| **Новоалександровский муниципальный район** | | | | | **1 278** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 525 303,93** | **6 525 303,93** |
| **город Новоалександровск** | | | | | **1 278** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 525 303,93** | **6 525 303,93** |
| **501** | **ВО - 3.1** | **07 643 101** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, протяженностью 36 м, в г. Новоалександровске Новоалександровского района по пер. Почтовому от № 28 до № 29 по ул. Жукова, с целью снижения уровня износа | 36 |  |  |  |  | 183 811,08 | **183 811,08** |
| **502** | **ВО - 3.1** | **07 643 101** | **2** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, протяженностью 800 м, в г. Новоалександровске Новоалександровского района по ул. Ленина от № 135 до № 66 по ул. Жукова, с целью снижения уровня износа | 800 |  |  |  |  | 4 084 698,11 | **4 084 698,11** |
| **503** | **ВО - 3.1** | **07 643 101** | **3** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, протяженностью 442 м, в г. Новоалександровске Новоалександровского района по ул.К.Маркса от № 172 до № 68 по ул. Ленина, с целью снижения уровня износа | 442 |  |  |  |  | 2 256 794,74 | **2 256 794,74** |
| **Труновский муниципальный район** | | | | | **150** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374 597,58** | **0,00** | **374 597,58** |
| **Донской сельсовет** | | | | | **150** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374 597,58** | **0,00** | **374 597,58** |
| **504** | **ВО - 3.1** | **07 654 404** | **1** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из асбестоцементных труб диаметром 200мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 200мм, протяженностью 150 м, в с. Донское Труновского района по ул. Коммунальной от № 9 до № 15, с целью снижения уровня износа | 150 |  |  |  | 374 597,58 |  | **374 597,58** |
| **Шпаковский муниципальный район** | | | | | **4 400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 545 781,74** | **51 545 781,74** |
| **город Михайловск** | | | | | **4 400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 545 781,74** | **51 545 781,74** |
| **505** | **ВО - 3.1** | **07 658 101** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного напорного коллектора из стальных труб диаметром 500мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 4400 м, в г.Михайловске Шпаковского района от КНС по ул. Орджоникидзе, 197 до очистных сооружений сточных вод (г. Михайловск, 2-е отделение), с целью снижения уровня износа | 4 400 |  |  |  |  | 51 545 781,74 | **51 545 781,74** |
| **город - курорт Ессентуки** | | | | | **4 255** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 086 903,39** | **47 435 405,18** | **69 522 308,57** |
| **506** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **1** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из бетонных труб диаметром 500мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 630мм, протяженностью 807 м, в г. Ессентуки по ул. Шмидта от ул. Индустриальная до МГК (район ж/д по ул. Шмидта 72), с целью снижения уровня износа | 807 |  |  |  | 10 814 089,46 |  | **10 814 089,46** |
| **507** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **2** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из чугунных труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 715 м, в г. Ессентуки по ул. Садовая от ул. Фрунзе до ул. Октябрьская, с целью снижения уровня износа | 715 |  |  |  | 11 272 813,93 |  | **11 272 813,93** |
| **508** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **3** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из бетонных труб диаметром 350мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 1036 м, в г. Ессентуки по ул. Октябрьской от ул. Садовая до пер. Мельничный, с целью снижения уровня износа | 1 036 |  |  |  |  | 20 009 183,43 | **20 009 183,43** |
| **509** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **4** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 575 м, в г. Ессентуки по ул. Октябрьской от ул. Октябрьская, 165 до ул. Октябрьская, 206, с целью снижения уровня износа | 575 |  |  |  |  | 9 546 025,37 | **9 546 025,37** |
| **510** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **5** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 200мм со 100% -м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 250мм, протяженностью 422 м, в г. Ессентуки по ул. Пушкина от района ул. Пушкина, 100 до ул. Буачидзе, с целью снижения уровня износа | 422 |  |  |  |  | 6 613 377,91 | **6 613 377,91** |
| **511** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **6** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 200мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 250мм, протяженностью 381 м, в г. Ессентуки по ул. Пушкина от ул. Буачидзе до ул. Пушкина, 31, с целью снижения уровня износа | 381 |  |  |  |  | 5 970 848,25 | **5 970 848,25** |
| **512** | **ВО - 3.1** | **07 710 000** | **7** | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из керамических труб диаметром 250мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 315мм, протяженностью 319 м, в г. Ессентуки по ул. Пушкина от ул. Пушкина, 31, до ул. Пушкина, 21, с целью снижения уровня износа | 319 |  |  |  |  | 5 295 970,21 | **5 295 970,21** |
| **город- курорт Пятигорск** | | | | | **2 500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 064 364,19** | **28 064 364,19** |
| **513** | **ВО - 3.1** | **07 727 000** | **1** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 200мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, протяженностью 400м, в пос. Горячеводский по пер. Малиновского по ул. Ясной до ул. № 7-я Линия пос. Горячеводский г. Пятигорск, с целью снижения уровня износа | 400 |  |  |  |  | 4 206 474,83 | **4 206 474,83** |
| **514** | **ВО - 3.1** | **07 727 000** | **2** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 200мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 300мм, протяженностью 200 м, в г. Пятигорске по ул. Сельской, от ул.Ессентукской до ул. Краснознаменной, с целью снижения уровня износа | 200 |  |  |  |  | 2 103 238,00 | **2 103 238,00** |
| **515** | **ВО - 3.1** | **07 727 000** | **3** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических-бетонных труб диаметром 300 мм со 100% износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 500 м, в г. Пятигорске пос. Горячеводский по ул. Шоссейной от № 4 по пр. Советской Армии, по ул.Набережной, по пер. Казачьему до МГК 1200мм, в целях снижения уровня износа | 500 |  |  |  |  | 5 724 906,73 | **5 724 906,73** |
| **516** | **ВО - 3.1** | **07 727 000** | **4** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 300мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 400 м, в г. Пятигорске по ул.Ессентукской от ул. Сельской до ул.Ессентукской, 31г, с целью снижения уровня износа | 400 |  |  |  |  | 4 579 926,54 | **4 579 926,54** |
| **517** | **ВО - 3.1** | **07 727 000** | **5** | Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб диаметром 200мм со 100%-м износом на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 1000 м, в г. Пятигорске пос. Горячеводский по ул. Шоссейной № 87 до пр. Советской Армии, с целью снижения уровня износа | 1 000 |  |  |  |  | 11 449 818,09 | **11 449 818,09** |
| **Итого:** | | | | | **18 158** | **0,00** | **0,00** | **11 676 566,56** | **32 013 502,30** | **168 153 370,52** | **211 843 439,38** |